DİZİMİ AS

HAVAN YÜKSEKLİĞİNİ MODELE GÖRE AYARLA

 ( SU TERAZİSİYLE BAK ! )

ŞAHKÜL SALLAYARAK KALIP – HAVAN – DİZİM ORTALAMASINI YAP !

PLATFORMU **G.YÜKSEKLİĞİNE** KALDIR.

YAYLARI BAĞLA.

TERAZİYİ YAP. ( Önden Terazi Demiri Ğöğüslük Vazifesi Görecek )

ÇAPRAZI AL.

TEKRAR **MANUEL OLARAK** PLATFORMU BİRAZ GERİ ÇEK.

DİZİM ESNEKLİĞE ULAŞINCA ÜST İPLERİ ARAYA BORU GEÇİREREK BAĞLA.

YAYLARI AŞAĞIDAN BOĞ.

**HOME** YAPARAK SİSTEMİ BAŞLAMA NOKTASINA GERİ AL.